**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности в складских и подвальных помещениях Университета и Академического Лицея**

1. Во избежание пожаров и загораний в складских помещениях каждый работник склада обязан знать и строго соблюдать основные требования пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

2. Для всех складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму и не сдавших зачёта.

4.. Курить и пользоваться открытым огнём.

5. Проводить электрогазосварочные работы и другие огнеопасные работы без письменного разрешения администрации. По окончании работ газовые баллоны должны быть убраны в специальные места.

6. Загромождать проходы, выходы, а также подступы к средствам связи и пожаротушения.

7. Захламлять помещения мусором, отходами, упаковочными материалами, тарой и т. п., которые должны немедленно убираться из помещения в специально отведённое место.

8. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также химикаты и материалы, способные самовозгораться при соприкосновении друг с другом. Такие вещества и материалы должны храниться в обособленных помещениях.

9. Устанавливать в хранилищах гардеробные шкафы или хранить в них спецодежду.

10. Хранить материалы на рампах или вплотную к стенам здания.

11. Применять деревянные стеллажи, а также производить хранение материалов вне стеллажей и ближе 0,5 метров от светильников.

12. Устанавливать электророзетки, применять бытовые электронагревательные приборы, временное или неисправное электрооборудование и электропроводку.

13. Производить установку печного или электрического отопления (кроме парового или водяного), осуществлять сушку материалов, одежды и т. п. на приборах отопления, а также хранить материалы ближе 0,7 метра от радиаторов отопления. Радиаторы должны иметь сетчатое металлическое ограждение.

14. Применение открытых ламп накаливания без колпаков (плафонов), а также люминесцентных светильников, не защищённых от выпадения ламп и стартеров.

15. При обнаружении нарушений требований правил пожарной безопасности, каждый работник склада обязан принять меры к их устранению и сообщить руководству.

16.По окончании работы лицо, ответственное за противопожарное состояние ОБЯЗАНО:

произвести тщательный противопожарный осмотр склада, устранить имеющиеся нарушения;

полностью обесточить электросеть выключателем, установленным вне помещения склада;

о результатах осмотра сделать запись в специальном журнале.

При возникновении ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

незамедлительно сообщить об этом №№ тел. 101, 234-52-35 в Государственную службу пожарной безопасности (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

сообщить о возникновении пожара руководству и сотрудникам СБ;

принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

 **Отдел ОТ, ГЗЧС и ПБ**