**ИНСТРУКЦИЯ**

**персоналу котельной при обнаружении очага возгорания или пожара**

**Персонал котельной ОБЯЗАН.**

- знать и соблюдать требования пожарной безопасности, а также настоящей Инструкции;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (пожарные краны, огнетушители);

- поддерживать порядок в котельной, служебном кабинете;

- знать План эвакуации и Инструкцию по эвакуации из здания;

- по окончании работы (смены), тщательно осмотреть помещения и передать смену другому оператору.

**В целях обеспечения пожарной безопасности, в помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревающими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

- оставлять без присмотра включёнными в электросеть электропотребители;

- приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и другие огнеопасные вещества);

- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения.

**А. Пожар в здании.**

Персонал или оператор котельной, заметивший пожар, должен немедленно сообщить об этом руководителю (или охране), по телефонам (внутр. «444»), «101» или 234-52-35 в Государственную службу пожарной безопасности, (при этом необходимо назвать адрес объекта и количество этажей, место возникновения пожара (этаж), а также сообщить свою фамилию).

Например: «Мирабадский район, улица Истикбол, дом 12, 1-этажный котельная, людей на этаже нет, тел: 238-74-00, оператор котельной Саламов Фарход».

Весь персонал котельной Международного Вестминстерского Университета в Ташкенте(далее - МВУТ) должен покинуть здание, не создавая паники. Следовать в зону эвакуации, которая расположена перед зданием, на дороге до контрольно- пропускного пункта (КПП) №4.

Действия по эвакуации производить согласно «Плана эвакуации» и «Инструкции по эвакуации при пожаре».

По возможности, закрыть за собой окна и двери в комнатах.

Защищать органы дыхания влажной тканью.

При задымлении следует передвигаться ближе к полу.

Охраннику на КПП №4 и персоналу котельной, организовать встречу пожарных подразделений, указать им расположение очага пожара.

Персонал котельной, прошедший подготовку, может тушить пожар первичными средствами пожаротушения, с использованием внутренних пожарных кранов и огнетушителями.

В зоне эвакуации, руководитель котельной обязан проверить свой личный состав и доложить своему непосредственному начальнику, о наличии и безопасности подчиненных.

**Б. Горит электропроводка или электроприбор в классе.**

1. При возникновении неисправностей, которые также могут привести к возгоранию, немедленно отключить от сети.

2. Немедленно доложить охране и руководителям МВУТ. Вызвать Государственную службу пожарной безопасности по телефонам (внутренний «444»), «101» или 234-52-35.

3. Вывести из здания персонал.

4. При небольшом возгорании, попытаться тушить электроприбор огнетушителем ОП-5.

5. Если не удается потушить возгорание, покинуть котельную и следовать в зону эвакуации, которая расположена перед зданием на дороге, до КПП №4.

**В. Горит одежда на человеке.**

1. Не дать человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее.

2. Чтобы сбить пламя, нужно повалить человека на землю и накрыть его плотной тканью, но не с головой, чтобы пострадавший не задохнулся и не получил термических ожогов дыхательных путей.

3. Оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Срочно вызвать врача из Центра здоровья МВУТ по внутреннему номеру «422», или по номеру «103» другого врача для эвакуации в больницу.

 **Отдел ОТ, ГЗЧС и ПБ**