**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности персоналу общежития**

**Персонал и жители общежития ОБЯЗАНЫ:**

- знать и соблюдать требования пожарной безопасности, а также настоящей Инструкции;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (пожарные краны, огнетушители);

- поддерживать порядок в жилых помещениях, на кухне, в комнате отдыха;

- знать План эвакуации и Инструкцию по эвакуации из здания;

- знать расположение запасных (экстренных) выходов из здания и ключей для открытия запасных выходов;

- по окончании работы, тщательно осмотреть помещения, закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.

**В целях обеспечения пожарной безопасности, в помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- курить; - пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревающими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

- оставлять без присмотра включёнными в электросеть электропотребители;

- приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и другие огнеопасные вещества);

- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения.

**А. Пожар в здании.**

Персонал, заметивший пожар, должен немедленно сообщить об этом руководителю (или охране), по телефонам «101», 234-52-35 в Государственную службу пожарной безопасности, (при этом необходимо назвать адрес объекта и количество этажей, место возникновения пожара (этаж), а также сообщить свою фамилию).

Например: «Мирабадский район. улица Янги замон, дом 1А, 9-и этажное общежитие, горит 8-й этаж, людей на этаже нет, тел: 238-74-27, Ташматов Эмин».

Весь персонал и жители общежития. должны покинуть здание, не создавая паники. О необходимости эвакуации, нужно сообщить через радиоузлы или при помощи условных сигналов.

Жители, слушают указания старших этажей и беспрекословно выполняют их. Все старшие этажей, должны иметь с собой списки жителей этажа.

Действия по эвакуации производить согласно «Плана эвакуации» и «Инструкции по эвакуации при пожаре».

По возможности закрыть за собой окна и двери в комнатах.

Защищать органы дыхания влажной тканью.

При задымлении следует передвигаться ближе к полу.

Охранникам и техническому персоналу на вахте, организовать встречу пожарных подразделений, указать им расположение очага пожара.

При невозможности эвакуации из этажа, плотно закрыть за собой дверь и криками привлекать внимание прохожих и пожарных.

Персонал, прошедший подготовку, может тушить пожар первичными средствами пожаротушения, с использованием внутренних пожарных кранов на этажах и огнетушителями.

**Б. Горит электропроводка или электроприбор в классе.**

1. При возникновении неисправностей, которые также могут привести к возгоранию, немедленно отключить от сети.

2. Немедленно доложить охране и руководителю общежития. Вызвать Государственную службу пожарной безопасности по телефонам «101» и 234-52-35.

3. Вывести из общежития жителей.

4. При небольшом возгорании попытаться тушить электроприбор огнетушителем ОП-5.

5. Если не удается потушить возгорание, покинуть здание.

**В. Пожар на кухне: горит масло на сковороде.**

1. Перекрыть подачу электроэнергии.

2. Накрыть сковороду крышкой или плотной тканью.

**Помните!** Тушить горящее масло водой нельзя. Масло легче воды, следовательно, при попадании воды на горящую сковороду, масло будет разбрызгиваться. Из небольшого возгорания образуется целый очаг пожара.

3. Для тушения возгорания использовать ОП-5

4. При попадании горящего жира на пол или стены, можно использовать для тушения стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

5. Если очаг возгорания вышел за пределы посуды и угрожает перерасти в пожар, то срочно вызовите Государственную службу пожарной безопасности по телефону «101» и действовать, как в разделе А.

**Г. Пожар в кабине лифта.**

1. При первых признаках возгорания в кабине и шахте лифта, необходимо сообщить об этом диспетчеру, нажав в кабине кнопку «Вызов».

2. Если лифт движется, нельзя его останавливать самостоятельно, нужно дождаться остановки.

3. Выйдя из кабины лифта, попытайтесь заблокировать его двери, чтобы никто не смог им воспользоваться.

4. Вызвать Государственную службу пожарной безопасности по телефонам «101», 234-52-35 и действовать как в разделе А.

5. Если это не опасно, попытайтесь потушить пожар. При этом нельзя входить в кабину, т.к. она может самопроизвольно двигаться из-за замыкания электропроводов. Электропроводка в кабине находится под напряжением, поэтому тушить водой запрещено, нужно использовать плотную ткань или ОП-5.

6. Если в результате короткого замыкания, лифт остановился между этажами, нужно поднять шум, крик, привлечь внимание всеми доступными способами. Постараться раздвинуть двери лифта зонтом, ключами, другими предметами. При выходе из лифта соблюдать осторожность, чтобы не упасть в шахту лифта.

7. При невозможности самостоятельно выйти из лифта, до прибытия помощи, закрыть нос и рот платком, рукавами одежды, сохранять выдержку и спокойствие.

**Д. Горит одежда на человеке.**

1. Не дать человеку бегать, чтобы пламя не разгоралось сильнее.

2. Чтобы сбить пламя, повалить человека на землю и накрыть его плотной тканью, но не с головой, чтобы пострадавший не задохнулся и не получил термических ожогов дыхательных путей.

3. Оказать первую доврачебную медицинскую помощь. Срочно вызвать врача по номеру «103».

**Отдел ОТ, ГЗЧС и ПБ**